|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Профсоюзным комитетом | Заведующий МБДОУ «Каргасокский д/с №27» |
| МБДОУ «Каргасокский д/с №27» |  | С.А.Нестерова |
| (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_) | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.  |

**ИНСТРУКЦИЯ\_\_\_\_\_\_**

**по охране труда при работе с ручным электроинструментом в ДОУ**

**1. Общие требования охраны труда при работе с электроинструментом**

1.1. Данная инструкция распространяется на всех работников дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), использующих в работе ручной электроинструмент.

1.2. Самостоятельно работать с ручным электроинструментом разрешается лицам:

* в возрасте 18 лет и старше, прошедшим обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющим медицинских противопоказаний для работы с ручным электроинструментом;
* обученным безопасным приемам и методам труда по установленной программе с проверкой знаний и получением II группы допуска по электробезопасности с выдачей удостоверения установленного образца;
* прошедшим вводный инструктаж по электробезопасности и инструктаж на рабочем месте;
* прошедшим ознакомление с настоящей инструкцией по охране труда при работе с ручным электроинструментом, а также с инструкциями по эксплуатации ручного электроинструмента.

1.3. К опасными факторам при работе с ручным электроинструментом относятся:

* физические - электрические и магнитные поля; статическое электричество; повышенное напряжение в электрической сети; шум; вибрация; вращающиеся и движущиеся части электроинструмента; колющие и режущие части и приспособления электроинструмента;
* химические – пыль.

1.4. При работе с электроинструментом предусмотрено обязательное использование:

* защитных очков;
* диэлектрических средств индивидуальной защиты - перчатки, боты, галоши, коврики.

1.5. Во время работы работнику необходимо строго соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту рабочего места.

1.6. При работе с электроинструментом требуется строгое выполнение положений данной инструкции по охране труда при работе с электроинструментом, инструкций по правилам эксплуатации используемого в работе электроинструмента.

1.7. Места подключения электроинструмента должны обязательно иметь надписи или таблички с указанием напряжения в электрической сети.

1.8. В целях обеспечения противопожарной безопасности рабочее место рабочего должно быть оснащено исправным огнетушителем.

1.9. Работнику учреждения необходимо знать место расположения аптечки для оказания первой помощи пострадавшим.

1.10. О любых неисправностях используемого в работе электроинструмента, работнику следует срочно доложить завхозу ДОУ, а при его отсутствии – дежурному администратору школы и зарегистрировать факт неисправности в журнале регистрации заявок.

1.11. За любое нарушение настоящей инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Требования охраны труда перед началом работы с электроинструментом**

2.1. Одеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства индивидуальной защиты, удостовериться в их исправности.

2.2. Осмотреть комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки; наличия защитных кожухов и их исправности.

2.3. Провести проверку на исправность редуктора (проверяется поворотом шпинделя инструмента при отключенном двигателе электроинструмента).

2.4. Убедиться в исправности рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, углублений, заусенцев, забоин.

2.5. На холостом ходу проверить исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом штепсельной вилки.

2.6. Полностью освободить место работы от ненужных вещей - деталей, узлов, строительных материалов, хлама и т.п.

2.7. При проведении высотных работ необходимо в обязательном порядке устанавливать подмостки, настилы, леса, стремянку, имеющие защитные ограждения. Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещено.

2.8. Категорически запрещено начинать работу, если обнаружены несоответствия рабочего места установленным в настоящем разделе инструкции по охране труда при работе с электроинструментом требованиям, а также, если нет возможности провести указанные в настоящем разделе подготовительные к работе действия.

**3. Требования охраны труда во время работы с ручным электроинструментом**

3.1. Работающий с электроинструментом должен строго соблюдать данную инструкцию по охране труда при работе с ручным электроинструментом, правила использования электроинструмента.

3.2. Работнику с ручным электроинструментом следует:

* постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
* не допускать присутствия рядом с работающим электроинструментом других работников, не относящихся к выполнению работы и учеников школы;
* включать используемый электроинструмент в сеть строго с помощью штепсельных соединений, соответствующих требованиям электрической безопасности;
* контролировать, чтобы кабель (шнур) электрического инструмента был защищен от случайного повреждения;
* контролировать, чтобы кабели или провода не касались металлических, горячих, влажных и масляных поверхностей и предметов;
* не допускать натяжки и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать его нагрузкам;
* включать ручной электроинструмент, только установив его в рабочее положение;
* при смене рабочего места отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой;
* переносить ручной электроинструмент, взяв его исключительно за рукоятку;
* во время всех перерывов в работе отключать ручной электроинструмент от сети штепсельной вилкой;
* не допускать ударов, падений электроинструмента и попадания грязи и воды на него;
* работая с электрической сверлильной машиной (дрелью) с длинным сверлом отключать ее от сети выключателем до полной выемки сверла из просверливаемого отверстия;
* во время работы абразивными кругами необходимо удостовериться в том, что они проверены на прочность;
* внимательно следить за тем, чтобы искры не попадали на людей и кабель (шнур);
* следить за тем, чтобы спецодежда во время работы не касалась вращающегося рабочего инструмента или шпинделя;
* при неисправности средств индивидуальной защиты прекратить работу;
* во время работы контролировать исправность ручного электроинструмента;
* при нагревании корпуса работающего электроинструмента следует сделать перерыв в работе;
* закреплять сменный рабочий инструмент, обязательно отключив его от сети, предназначенным для этого инструментом;
* при появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации срочно отключить электроинструмент от электросети до устранения неполадок;
* выполнять исключительно ту работу, которая поручена работнику и по которой он прошел соответствующий инструктаж по охране труда и технике безопасности.

3.3. При работе с электроинструментом строго запрещено:

* останавливать вращающийся рабочий инструмент или шпиндель с помощью рук;
* прикасаться в процессе работы к вращающемуся рабочему инструменту или шпинделю;
* оставлять без контроля включенное электрооборудование;
* устанавливать и менять рабочий инструмент, закреплять насадки не отключив ручную электрическую машину от сети вытащив штепсельную вилку;
* передавать электроинструмент другим работникам, не имеющим права на пользование им;
* самостоятельно подключать ручной электроинструмент к понижающим трансформаторам, преобразователям частоты тока, защитным отключающим устройствам, а также ремонтировать электроинструмент;
* переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое, не отключив при этом электродвигатель.

**4. Требования  охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении аварийных ситуаций рабочий должен, по возможности, отключить неисправный электроинструмент и срочно доложить о произошедшем случае завхозу ДОУ,  инженеру по охране труда или дежурному администратору учреждения.

4.2. При повреждении рабочего электроинструмента незамедлительно прекратить работу. Отключить ручной электроинструмент от сети и провести замену поврежденного рабочего инструмента.

4.3. При внезапном прекращении подачи электрической энергии электроинструмент отключить при помощи выключателя.

4.4. При обнаружении напряжения (ощутив действие тока) следует срочно отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети при помощи штепсельной вилки.

Обнаружив обрыв проводов электропитания или нарушение целостности их изоляции, повреждения заземления и других неисправностей электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе ручного электроинструмента срочно прекратить работу, отключить питание и доложить об этом  завхозу ДОУ, инженеру охраны труда или дежурному администратору.

4.5. При поражении рабочего электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока отключив электропитание и [оказать пострадавшему первую помощь](https://dou.su/node/475). Освобождая пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не контактировать с токонесущей частью или не оказаться под шаговым напряжением.

4.6. При возгорании электрооборудования отключить питание, сообщить в пожарную часть и заведующему дошкольным образовательным учреждением, после этого приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

**5. Требования охраны труда по окончании работы с электроинструментом**

5.1. По окончании работы с ручным электроинструментом работник должен:

* выключить и отключить электроинструмент от электросети, очистить и смазать;
* отключить стабилизатор напряжения (если он применялся);
* провести тщательный осмотр и привести в порядок рабочее место;
* электрические кабели и ручной электроинструмент передать на хранение завхозу ДОУ;
* убрать спецодежду и средства индивидуальной защиты в специальный шкаф;
* доложить о неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время работы, своему непосредственному руководителю и зарегистрировать соответствующую запись в журнале регистрации заявок;
* покидая помещение, необходимо обязательно закрыть все окна и выключить освещение.

**6. Заключительные положения инструкции**

6.1. Проверять и пересматривать данную инструкцию по охране труда при работе с электроинструментом необходимо не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция должна пересматриваться досрочно в следующих случаях:

* при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций охраны труда;
* если изменены условия труда на определенном рабочем месте;
* если внедряются новые технологии;
* по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
* если этого требуют представители органов по охране труда или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если на протяжении 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции при выполнении работ с электроинструментом условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

6.4. Ответственность за своевременное изменение и дополнение, а также пересмотр данной инструкции по охране труда при работе с ручным электроинструментом возлагается на ответственного по охране труда.