|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** | **УТВЕРЖДАЮ** | |
| Профсоюзным комитетом | Заведующий МБДОУ «Каргасокский д/с №27» | |
| МБДОУ «Каргасокский д/с №27» | приказ128/2 от 03.09.2018 | С.А.Нестерова |
| С.С.Непомнящая |  | |

**ИНСТРУКЦИЯ\_\_\_\_\_\_**

**по охране труда при работе не швейной машине с электроприводом**

**1. Общие требования**

1. К работе на швейной машине с электроприводом допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, аттестованные на I группу по электробезопасности, обученные безопасным приемам труда, прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
2. Не реже 1 раза в полгода проходит повторный инструктаж по охране труда, не реже 1 раза в год – очередную проверку знаний требований охраны труда, периодический медицинский осмотр – в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н.
3. Швейная машина должна подключаться посредством гибкого провода, имеющего штепсельную вилку и розетку с заземляющим контактом; должна быть снабжена устройством, предохраняющими пальцы от прокола иглой и откидным кожухом, ограждающим вращающиеся части.
4. Швейная машина должна иметь надёжное крепление объёмных частей, быть безопасной в работе и не иметь доступные для случайного прикосновения токоведущие части.
5. Корпус электродвигателя швейной машины должен быть заземлен.
6. Рабочее место должно быть оснащено винтовым стулом с поясничной опорой и регулируемым по высоте.
7. Для амортизации сотрясений во время работы головки швейных машин должны быть установлены на эластичные прокладки, прикрепленные к настольным доскам машины.
8. Швея-мотористка должна быть обеспечена специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.
9. Во время работы на швею-мотористку возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

* повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
* подвижные части производственного оборудования, игла;
* повышенная яркость света;
* недостаточная освещенность рабочей зоны;
* отсутствие или недостаток естественного света;
* повышенный уровень шума на рабочем месте;
* повышенное содержание пыли в воздухе.

1. Швея-мотористка обязана немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
2. Швея-мотористка обязана:

* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии;
* во время работы быть внимательной, не отвлекаться и не отвлекать других;
* не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок испытания которых истек;
* обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента докладывать непосредственному руководителю.

1. Швея-мотористка должна выполнять работу, которая поручена руководителем, при условии, что безопасные способы ее выполнения ей известны.
2. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки с мылом.
3. Требования настоящей инструкции являются обязательными для швеи-мотористки. За невыполнение этих требований швея-мотористка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

1. Надеть и застегнуть (завязать на завязки) рабочую одежду. Одежда не должна стеснять движений во время работы. Волосы убрать под головной убор. В карманах не должно быть острых предметов.
2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убрать предметы, которые не имеют отношения к выполняемой работе.
3. Проверить достаточность освещения рабочего места.
4. Убедиться в наличии и исправности необходимых для выполнения порученной работы ограждающих и предохраняющих устройств, приспособлений и инструментов, разместить их в удобном и безопасном для использования порядке.
5. Проверить исправность швейной машины на холостом ходу, в первую очередь проверить действие фрикциона (тормоза). Машина должна немедленно останавливаться при снятии ноги с педали.
6. Убедиться в правильной установке иглы.
7. Произвести уборку машины, обтереть её от пыли и масла.
8. В случае обнаружения опасных ситуаций и невозможности их устранения немедленно поставить в известность непосредственного руководителя.

**3. Требования охраны труда во время работы**

1. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.
2. Во избежание несчастных случаев запускать машину плавным нажатием педали.
3. Следить за тем, чтобы детали кроя и инструмент не соприкасались с маховиком машины. Случайно попавшие в приводной механизм нитки и детали изделий выбирать только при выключенном электродвигателе.
4. Прокладывая строчку, деталь изделия держать двумя руками. Прижимную лапку поднимать с помощью подъёмника или педали.
5. Прижимную лапку к шьющему механизму подводить только во время остановки машины.
6. Следить, чтобы вентиляционные щели на кожухе двигателя не засорялись нитками или остатками материала. Очищать щели от воз­можных остатков материалов пылеочистительной кисточкой и только в режиме отключения машины от электросети.
7. Машину необходимо отключать, в случае:

* обнаружения неисправностей;
* перерыва в работе или ухода с рабочего места;
* смены иглы и прижимной лапки;
* обрыва нити и заправки верхней и нижней нитей;
* чистки, смазки и регулировки машины;
* выполнения любых ремонтных работ.

1. Отработанные швейные иглы складывать в специальную тару.
2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

1. В случае обнаружения неисправностей в электрической швейной машине или в электропроводке немедленно прекратить работу, отключить машину от электросети и доложить о ситуации непосредственному руководителю.
2. При возникновении пожара немедленно прекратить работу, сообщить в пожарную часть по телефону 101, отключить электропитание, сообщить непосредственному руководителю и приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
3. При несчастном случае освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, известить о происшествии руководство и по возможности сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.
4. Оказание первой помощи:

* при поражении электрическим током обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности);
* при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар кулаком по грудине и приступить к реанимации;
* при коме повернуть пострадавшего на живот;
* при электрических ожогах и ранах наложить повязки;
* при переломах костей конечностей наложить шины;
* при ожогах не следует стаскивать с обожженного места одежду и удалять прилипшее к ране белье, при ожоге глаз электрической дугой необходимо делать холодные примочки раствором борной кислоты;
* при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца, обратив внимание на зрачки; расширенные зрачки указывают на резкое ухудшение кровообращения мозга, при таком состоянии оживление начинать немедленно;
* вызвать скорую помощь по телефону 103.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

1. Остановить (отключить от электросети) швейную машину.
2. Вычистить и смазать маслом механизмы швейной машины.
3. Привести в порядок рабочее место. Очистить стол и пол у машины от отходов, убрать готовую продукцию и неиспользованные ма­териалы.
4. Убрать инструменты и приспособления в специально отведённое место.
5. Снять и убрать спецодежду, привести себя в порядок.
6. Вымыть лицо и руки с мылом.
7. Обо всех нарушениях, обнаруженных во время работы, а также о принятых мерах известить своего непосредственного руководителя.
8. Отключить освещение и закрыть помещение.